**附件3：接入现有海康监控平台统一管理，带消防强切功能**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征: | 计量 单位 | 工程量 | 品牌型号 | |
|
|
| 人脸门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 4.3英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率800\*480； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持 6000 人脸库、10000 张卡、15 万条事件记录； 硬件接口：LAN\*1、RS485\*1、Wiegand\*1(支持双向)、MicroUSB\*1、电锁\*1、门磁\*1、开门按钮\*1； 通信方式及网络协议：有线网络；网络SDK/萤石协议/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； 使用环境：室内环境，不防水； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC 12V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：118\*118\*20mm。 功能介绍： 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 台 | 30 | 海康威视  DS-K1T642Gk | |
| 出入口执行机构设备 | 1、名称：双门电磁锁（内置门磁、支架）; 2、主要技术指标要求如下： 最大拉力280kg×2；锁体500x48.5x25mm；吸板180x38x11mm；DC12V或DC24V；工作电流12V；500mAx2,24V/250mAx2；门锁状态输出；延时0/3/6/9秒可调 | 台 | 14 | 海康威视 DS-K4H258D | |
| 出入口执行机构设备 | 1、名称：单门电磁锁（内置门磁、支架）; 2、主要技术指标要求如下： 最大拉力280kg×2；锁体500x48.5x25mm；吸板180x38x11mm；DC12V或DC24V；工作电流12V；500mAx2,24V/250mAx2；门锁状态输出；延时0/3/6/9秒可调 | 台 | 3 | 海康威视DS-K4H258S | |
| 出入口目标识别设备 | 1、名称：出门按钮（含底盒）; 2、规格：满足系统运行要求. | 台 | 4 | 海康威视 EB29 | |
| **出入口目标识别设备** | **1、名称：ISC授权 2、规格：要求接入原先监控平台统一管理** | **个** | **30** | |  |
| 配线 | 1、名称：护套软线 ; 2、配线形式：管内配线; 3、型号规格：RVV-2×1.5. | m | 720 | | 海康威视 |
| 配线 | 1、名称：护套软线 ; 2、配线形式：管内配线; 3、型号规格：RVVP-4×1.0. | m | 720 | | 海康威视 |
| 双绞线缆 | 1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：Cat6 UTP 3、敷设方式：管内穿放 4、未尽事宜详见设计文件 | m | 720 | | 海康威视 |
| 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线套管 2、规格：PVC25 3、配置形式：暗配 4、包含但不限于砖墙/加气块墙刨沟、沟槽恢复等 | m | 655 | |  |
| 电源 | 控制电源 | 台 | 17 | | 海康威视 HY-P01 |
| 安装费 | 硬件的安装，软件调试。 | 套 | 17 | |  |